IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
Description: "RevitIdentifiers [ContentGUID: 79ea8a30-4d37-42da-a535-9bb01cb1420f, VersionGUID: 108e97ad-93f4-4fa0-ac61-5cf3053663e9, NumberOfSaves: 8]"
Description: "CoordinateReference [CoordinateBase: Gemeinsam genutzte Koordinaten, ProjectSite: Intern]"
File name: "513110.ifc"
Time stamp: "2025-07-31T15:26:46+01:00"
Preprocessor: "ODA SDAI 24.6"
Originating system: "Autodesk Revit 24.3.10.22 (DEU) - IFC 24.3.10.22"
Application: "Autodesk Revit 2024 (DEU)" version "2024" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2024 (DEU)"

People and organizations
  Person "r.siegl" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "r.siegl" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2024 (DEU)" version "2024" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2024 (DEU)" | change NOCHANGE | created 1753957454 (2025-07-31T10:24:14Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE

Spatial structure
IFCPROJECT "2018-03" | long name "Projektname" | phase "TEMPLATE"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 8′ 15.359802″ | longitude 11° 34′ 47.783432″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Geben Sie die Adresse hier ein", "Platzl 9", "80331", "München", "Deutschland"
      IFCBUILDINGSTOREY "Ebene 0" | long name "Ebene 0" | object type "Ebene:Ebene Allgemein" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "nextVIT WC-Element Typ A31 Systembauhöhe 120 Barrierefrei:nextVIT WC-Element Typ A31 Systembauhöhe 120 Barrierefrei" | object type "nextVIT WC-Element Typ A31 Systembauhöhe 120 Barrierefrei:nextVIT WC-Element Typ A31 Systembauhöhe 120 Barrierefrei" | names: "nextVIT WC-Element Typ A31 Systembauhöhe 120 Barrierefrei:nextVIT WC-Element Typ A31 Systembauhöhe 120 Barrierefrei:7642642" | material: materials ("MEPA White Matte", "MEPA Porcelain white", "MEPA Plastic red 255-0-0", "MEPA Steel", "MEPA Polystyrene grey", "MEPA Plastic black 90-90-90", "<Unnamed>", "MEPA Steel black 80-80-80") | property sets: IFC Export

Types
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "nextVIT WC-Element Typ A31 Systembauhöhe 120 Barrierefrei:nextVIT WC-Element Typ A31 Systembauhöhe 120 Barrierefrei" | 1 occurrence | material: materials ("MEPA White Matte", "MEPA Porcelain white", "MEPA Plastic red 255-0-0", "MEPA Steel", "MEPA Polystyrene grey", "MEPA Plastic black 90-90-90", "<Unnamed>", "MEPA Steel black 80-80-80")

Property sets
  IFC Export | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    MEPA_Description = "VERWENDUNGSZWECK- vormontiertes Montageelement für barrierefreies wandhängendes WC- zur Montage gemäß DIN 18 040- zur Montage von WC-Keramiken mit verlängerter Ausladung bis 700 mm- für Trockenbaumontage - zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand - zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand EIGENSCHAFTEN- Systembauhöhe 1200 mm - selbsttragender Montagerahmen - geeignet zur Beplankung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten - pulverbeschichteter Profilrahmen - höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil UW 50 und UW 75 und MEPA-C-Profil - Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10- UP-Spülkasten Sanicontrol Typ A31 - 2-Mengen- oder 1-Mengen- oder Start/Stopp-Spültechnik - EasyConnect-System für werkzeuglose Montage am Spülkasten- Spülkasten komplett vormontiert - Prüfung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14 055 - Wasseranschluss links oder hinten - Spülmenge 6/3 l (Werkseinstellung) - Spülmengen getrennt einstellbar: große Spülmenge 5 - 7 l, stufenlos kleine Spülmenge 3 - 4,5 l, stufenlos - maximales Spülvolumen 7,5 l - bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich - integrierte Spülstromdrossel zur stufenlosen Reduzierung des Spülstroms von ca. 2,2 l/s (min. Drosselung) bis ca. 1,8 l/s (max. Drosselung) - schwitzwassergedämmt - 25 Jahre Ersatzteilgarantie gemäß den MEPA-Garantiebedingungen - mechanische Betätigung von vorn - WC-Anschlussbogen 3-fach tiefenverstellbar - Anschluss Dusch-WC-Systeme möglich - voreingestellt für Sitzhöhe 48 cm LIEFERUMFANG- Montage-Set zur Montage in Ständerleichtbauwand - Wasseranschluss G 1/2 A mit integriertem Eckventil und Handrad - PE Wand-WC-Anschlussbogen DN 90 - PE Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90 - PE Übergangsstück DN 90/110 - Wand-WC-...
    MEPA_ETIM Code = "N/A" (IFCTEXT)
    MEPA_ETIM URL = "N/A" (IFCTEXT)
    MEPA_GTIN = "4027952027325" (IFCTEXT)
    MEPA_ID = "513110" (IFCTEXT)
    MEPA_Manufacturer = "MEPA" (IFCTEXT)
    MEPA_Name = "nextVIT WC-Element Typ A31 Systembauhöhe 120 Barrierefrei" (IFCTEXT)
    MEPA_Order Quantity = 1. (IFCREAL)
    MEPA_Version = "1.00" (IFCTEXT)
    MEPA_Version Date = "9.7.2025" (IFCTEXT)
    MEPA_Weight = "17.5 KG" (IFCTEXT)