IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
Description: "RevitIdentifiers [ContentGUID: 79ea8a30-4d37-42da-a535-9bb01cb1420f, VersionGUID: 108e97ad-93f4-4fa0-ac61-5cf3053663e9, NumberOfSaves: 8]"
Description: "CoordinateReference [CoordinateBase: Gemeinsam genutzte Koordinaten, ProjectSite: Intern]"
File name: "532012.ifc"
Time stamp: "2025-07-31T15:33:26+01:00"
Preprocessor: "ODA SDAI 24.6"
Originating system: "Autodesk Revit 24.3.10.22 (DEU) - IFC 24.3.10.22"
Application: "Autodesk Revit 2024 (DEU)" version "2024" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2024 (DEU)"

People and organizations
  Person "r.siegl" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "r.siegl" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2024 (DEU)" version "2024" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2024 (DEU)" | change NOCHANGE | created 1753957454 (2025-07-31T10:24:14Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE

Spatial structure
IFCPROJECT "2018-03" | long name "Projektname" | phase "TEMPLATE"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 8′ 15.359802″ | longitude 11° 34′ 47.783432″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Geben Sie die Adresse hier ein", "Platzl 9", "80331", "München", "Deutschland"
      IFCBUILDINGSTOREY "Ebene 0" | long name "Ebene 0" | object type "Ebene:Ebene Allgemein" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "nextVIT Urinal-Element UP-Spülsystem Systembauhöhe 120:nextVIT Urinal-Element UP-Spülsystem Systembauhöhe 120" | object type "nextVIT Urinal-Element UP-Spülsystem Systembauhöhe 120:nextVIT Urinal-Element UP-Spülsystem Systembauhöhe 120" | names: "nextVIT Urinal-Element UP-Spülsystem Systembauhöhe 120:nextVIT Urinal-Element UP-Spülsystem Systembauhöhe 120:7638147" | material: materials ("MEPA White Matte", "MEPA Steel", "MEPA Porcelain white", "MEPA Plastic red 255-0-0", "MEPA Plastic black 90-90-90", "MEPA Steel black 80-80-80", "MEPA Wood", "MEPA Plastic white") | property sets: IFC Export

Types
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "nextVIT Urinal-Element UP-Spülsystem Systembauhöhe 120:nextVIT Urinal-Element UP-Spülsystem Systembauhöhe 120" | 1 occurrence | material: "MEPA White Matte"

Property sets
  IFC Export | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    MEPA_Description = "VERWENDUNGSZWECK- vormontiertes Montageelement für Urinal mit verdecktem Zulauf von hinten - zur Kombination mit elektronischem oder mechanischem UP-Urinal-Spülsystem- für Trockenbaumontage - zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand - zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand EIGENSCHAFTEN- Systembauhöhe 1200 mm - selbsttragender Montagerahmen - geeignet zur Beplankung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten - pulverbeschichteter Profilrahmen - höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil UW 50 und UW 75 und MEPA-C-Profil - Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10- werkzeuglos höhenverstellbare, rutschhemmende Anschlusstraversen für Wasseranschluss, Ablauf, Keramikbefestigung - Elementhöhe auf Keramik anpassbar, erweiterbar von 1150 bis 1325 mm LIEFERUMFANG- Montage-Set zur Montage in Ständerleichtbauwand - Befestigung Keramik Schichtholzplatte 420x100x21 mm - 2 Stockschrauben M8 - schallgedämmte MEPA-Wandscheibe G 1/2 - Ablaufrohrschelle DN 50 - HT-Ablaufbogen DN 50 - Panzerschlauch DN 12 G 1/2 A x G 3/4 verdrehsicher, Länge 500 mm - Einlaufverbinder DN 15 - UP-Gehäuse für MEPA-Urinalsteuerungen Sanicontrol, mit Wasseranschluss G 1/2 A oben am UP-Gehäuse - Wasserstrecke G 3/4 mit Kugelhahn, zur Vorabsperrung, vormontiert im UP-Gehäuse - Anschlussklemme für Elektroanschluss 230 VAC oben im UP-Gehäuse - Bauschutz Serviceöffnung, ablängbar, 130x110x30 mm - Fußverlängerungsset 175 mm - Befestigungsmaterial ZUBEHÖR- Wandwinkel-Set zur Einzelmontage EC-Technik (Art.-Nr. 541023) - Steuerungen Sanicontrol MEPA Orbit IR - Steuerungen Sanicontrol 925 IR - Steuerungen Sanicontrol 825 IR - UP-Druckspüler Sanicontrol MEPA Orbit - UP-Druckspüler Sanicontrol MEPA Zero - UP-Druckspüler Sani...
    MEPA_ETIM Code = "N/A" (IFCTEXT)
    MEPA_ETIM URL = "N/A" (IFCTEXT)
    MEPA_GTIN = "4027952027837" (IFCTEXT)
    MEPA_ID = "532012" (IFCTEXT)
    MEPA_Manufacturer = "MEPA" (IFCTEXT)
    MEPA_Name = "nextVIT Urinal-Element UP-Spülsystem Systembauhöhe 120 Elektronisch/Mechanisch" (IFCTEXT)
    MEPA_Order Quantity = 1. (IFCREAL)
    MEPA_Version = "1.00" (IFCTEXT)
    MEPA_Version Date = "23.06.2025" (IFCTEXT)
    MEPA_Weight = "13 KG" (IFCTEXT)